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Предлагаем услуги по изготовлению и измерению деталей по чертежам Заказчика, на современном оборудовании с ЧПУ.
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ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА на токарном центре  CTX 2500 | 700 DMG MORI

Токарная обработка на токарном центре DMG MORI CTX 2500 | 700 представляет собой высокоточную обработку тел вращения с использованием числового программного управления для создания деталей с требуемой геометрией.

Ключевые характеристики:

· Главный шпиндель 10-дюймовый интегрированный шпиндель-двигатель turnMASTER
— мощность привода [кВт.]  22/26  (S1 100% / S6 40% d.c.)
— крутящий момент [Нм.]   410/525  (S1 100% / S6 40% d.c.)
— макс. число оборотов [мин-¹.]  4 000

· Ось C с тормозом шпинделя (гидравлика) Высокая точностью перемещения по оси C (0,001 °)

· Гидравлическое открытое зажимное приспособление
— диаметр затяжной  трубы [мм.] 77
— усилие зажима 72 [кН.] при Рmax [бар.]45

· Оптимизированный револьвер SAUTER на 12 позиций с частотой вращения 6 000 [об/мин.]   и интерфейсом VDI 40 с TRIFIX® для быстрой наладки
— мощность привода / крутящий  момент (40 % ED) [кВт/Нм.] 10/36
— время индексации 30 ° [с.] 0,2
— 6 позиций для инструментальных блоков
— 12 позиций для приводных инструментов

· Задняя бабка

· Ось Y на крестовых салазках, ход [мм.] ± 50
— привод подачи: [м/мин.] 15
— усилие по оси: [кН.]10

· Интерфейс CELOS с системой ЧПУ Siemens 840D sl Operate

Максимальные размеры обрабатываемых деталей:

· Макс. диаметр поворота детали над станиной [мм.]600

· Макс. диаметр обрабатываемого прутка [мм.]76

· Макс. диаметр обработки [мм.]430

· Расстояние между главным шпинделем и задней бабкой (без патрона) [мм.]884

· Макс. длина точения [мм.]650

Диапазон перемещения

· Ось X [мм.]260

· Ось Y [мм.]100  (± 50) – исполнение с осью Y

· Ось Z [мм.]795

· Задняя бабка [мм.]
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